# 技术要求

**一、工程简介**

本项目位于清华长庚医院院区内，医院四至范围：东至立水桥北路，南至太平庄中一街，西至立汤路，北至太平庄中二街。3#楼5F面积1998平方米，本次改造面积1850平方米。目前5F为空置宿舍，本次改造工程拟拆除后装修改造为肝胆胰中心实验室。本工程投资概算约为398万元。

**二、设计内容**

施工图设计（装饰、机电、空调暖通、消防系统专业设计、实验室等净化空间专业类深化设计）、效果图设计，负责协助甲方完成必要的审图及各项手续工作。

**三、现场条件**

（1）自然条件

本项目位于北京市昌平区，昌平区属暖温带，半湿润大陆性季风气候。春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷干燥，四季分明。年平均气温为11oC～12oC，1 月份最低平均气温为-4 oC～-5oC，7 月份最高月平均气温为 25 oC～26oC，根据《中国季节性冻土标准冻深线图》判定，本场地地基土的标准冻结深度为0.80m。

冬季以西北风和北风为主，夏季多偏南风，春、秋两季为南北风向转换季节，年平均风速为2～3m/sec，最大风速可超过27.0m/sec。

本区降雨年份变化较大，最大降水 1954 年降水量达1251mm，最小降水1993年降水量为272mm，年平均降水量584mm，日最大降水量183.8mm，多年平均水面蒸发量 1200mm 左右。

（2）交通条件

本项目建设用地四面环路，交通便捷，周边交通路网完善，西临立汤路，北接京承高速、京藏高速，北门正接地铁 5 号线天通苑地铁站，交通十分便利。

（3）市政设施条件

本项目周边的市政基础设施条件比较完善，本项目改造所需的水、电等市政条件可以满足本项目建设需要。

**四、改造方案**

（一）设计依据

1 《民用建筑设计通则》GB50352-2005；

2 《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）；

3 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 (2001 年版)；

4 《公共建筑节能设计标准》DBJ01-621-2005；

5 建设单位提供的相关资料；

6 其他相关有效的现行规范、规程。

**五、成果文件要求**

1. 成果文件的组成：设计总说明、设计图纸（含效果图等）。

2. 成果文件的深度：成果文件的深度符合国家、地方的相关规范、标准、规程等要求。

3. 成果文件的格式要求：纸质版设计成果文件格式应符合评审要求。电子版设计成果应发包人要求提供PDF及CAD（永久解密）格式。

4. 成果文件的份数要求： 按发包人的要求提供 。

5. 成果文件的载体要求：

（1）电子版的要求：光盘形式。

（2）其他要求：服务成果取得批复前，由设计人负责提供满足评审会和报批手续需要的文件份数，费用由设计人自理。

6. 成果交付方式要求：由发包人指定地点交付。

**六、有关工程设计的其他要求**

1）本工程的设计文件应符合现行最新版本的设计规程、规范和技术规定的要求。各个设计阶段设计文件内容的深度应符合国标、行业标准。

2）中标人在设计阶段应向招标人提供必要的申报规划资料。

3）中标人应在招标人要求的合理时间范围内，及时地向招标人提供市政外线接入的工程申报资料，并在申报过程中提供有关人员的配合。

4）因中标人自身原因造成图纸改动较大时，除应向招标人报告外，还应对此部分图纸重新出版或绘制竣工图纸。

5）中标人应分设计阶段向招标人提交规定数量的设计成品文件。